### **ШЕЙКЕРЫ VARIOSHAKE КОМПАНИИ LAUDA ПРАЗДНУЮТ ПРЕМЬЕРУ**

Лидер мирового рынка дополняет свой ассортимент надежными шейкерами, основанными на технологии GFL

Лауда-Кёнигсхофен, 4 мая 2020 г. Вместе с новыми шейкерами Varioshake компания LAUDA, лидер на мировом рынке в области производства термостатирующих приборов и установок, расширяет свой ассортимент надежного лабораторного оборудования для разнообразнейших вариантов применения. Линейка приборов LAUDA Varioshake включает десять шейкеров трех размеров с пятью разными встряхивающими движениями, а также три встряхивающих инкубатора трех размеров с орбитальным типом вращения. В основе шейкеров Varioshake, как и новых водяных бань LAUDA Hydro, лежит технология GFL, олицетворяющая многолетний опыт и качество поставщика премиум-класса — компании «GFL Gesellschaft für Labortechnik mbH», ставшей частью группы компаний LAUDA в конце 2018 года. Благодаря современному дизайну LAUDA и великолепным рабочим характеристикам новое лабораторное оборудование, основанное на применении технологии GFL, гарантирует наивысшее качество и точность.

**LAUDA Varioshake: шейкеры для надежного применения в длительном режиме**

Шейкеры LAUDA Varioshake являются надежными помощниками во многих областях применения в лабораториях. Они служат для смешивания самых разных жидкостей и порошков, предотвращают седиментацию либо используются для обогащения кислородом и подготовки образцов. Шейкеры LAUDA Varioshake особенно удобны в обращении, прочны и долговечны, что делает их идеальными спутниками при выполнении ежедневных работ в лаборатории. Их стабильная и износоустойчивая механическая часть гарантирует плавную работу и надежную эксплуатацию в длительном режиме. Электроника обеспечивает плавный пуск. За счет экономии места до 35 процентов по сравнению с предыдущей моделью шейкеры Varioshake подходят для лабораторий с ограниченными пространственными условиями. Все модели шейкеров LAUDA Varioshake имеют новый современный дизайн LAUDA.

Шейкеры LAUDA Varioshake предлагаются в исполнениях с нагрузочной способностью 8–30 кг и рабочей площадью до 676 x 540 мм. В зависимости от модели, устройства оснащены простой в использовании аналоговой или цифровой системой управления. Среди остальных выделяются модели Varioshake VS 8 OE и VS 8 BE: они особенно компактны и позволяют выполнять работу в расширенном диапазоне температур окружающей среды —до 60 °C (вместо типичного для серии диапазона температур до 50 °C) — при использовании в инкубаторах. Встряхивающие инкубаторы линейки приборов LAUDA Varioshake обеспечивают полезное пространство 45–150 л с площадью встряхивания до 676 x 540 мм и выдающееся постоянство температуры ±0,2 K. Шейкеры LAUDA Varioshake позволяют выполнять большое количество разных встряхивающих движений. От орбитальных встряхивателей для круглых резервуаров, например эрленмейеровских колб или чашек Петри, и горизонтальных встряхивателей до подвесных встряхивателей Varioshake с углом вращения 360°: линейка приборов Varioshake предлагает варианты движений для самых разных областей применения.

**Шейкеры LAUDA Varioshake с разнообразными комплектующими деталями**

Благодаря обширному ассортименту комплектующих деталей устройства LAUDA Varioshake можно модифицировать согласно индивидуальным требованиям. Модульная конструкция системы позволяет легко выполнять замену, быстро и просто подгонять систему практически к любому размеру и любой форме резервуара. Ассортимент комплектующих деталей включает, помимо прочего, фиксирующие подкладки, универсальные насадки, лотки, съемные штативы и зажимы. Кроме того, почти все дополнительные приспособления совместимы с любыми устройствами линейки Varioshake. Таким образом, вы сможете без проблем легко и быстро переоснастить ваше устройство.

«Шейкеры LAUDA Varioshake стали еще одним ключевым элементом лабораторного оборудования GFL в широком ассортименте компании LAUDA. Применение технологии GFL гарантирует высочайшее качество и точность в сочетании с новыми характеристиками изделий с первоклассным дизайном, — объясняет доктор Гунтер Вобсер, управляющий компаньон компании LAUDA. — В этом году мы успешно ввели в наш ассортимент линейки приборов на основе технологии GFL с современным дизайном LAUDA, а именно LAUDA Hydro и LAUDA Varioshake. Переход планируется полностью завершить до конца года».

**О компании LAUDA**

Компания LAUDA — лидер на мировом рынке в области точного термостатирования. Наши термостатирующее оборудование и нагревающие/охлаждающие системы оказываются центром многих исполнительных устройств. Как поставщик комплексных решений наша компания обеспечивает оптимальную температуру в области исследований, производства и контроля качества. Мы являемся надежным партнером в таких отраслях, как автомобилестроение, химическая/фармацевтическая промышленность, полупроводники и лабораторное/медицинское оборудование. Вот уже более 60 лет наша компания каждый день воодушевляет своих клиентов высоким профессионализмом в области консалтинга и инновационными, экологически чистыми концепциями по всему миру.

**Фото 1. pic\_LAUDA\_VarioShake\_01\_rho**

Наряду с водяными банями LAUDA Hydro компания LAUDA представила шейкеры LAUDA Varioshake с применением технологии GFL.

**Фото 1. pic\_LAUDA\_VarioShake\_02\_rho**

Шейкеры LAUDA Varioshake — надежные помощники в лаборатории, экономящие пространство. В зависимости от модели, они оснащены простой в использовании аналоговой или цифровой системой управления.

**Прямое контактное лицо компании LAUDA**  
РОБЕРТ ХОРН (ROBERT HORN)

Руководитель по онлайн-службам и контенту

Тел.: + 49 (0) 9343 503-162

Факс: + 49 (0) 9343 503-283

robert.horn@lauda.de  
www.lauda.de